**1     Razvrstitev cest po prednostnih**

**razredih**

Na podlagi sprejetega Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest  (Ur. list RS, št. 38/2016) se ceste oz. vzdrževanje prednosti posameznih cest v zimskih razmerah deli v sedem prednostnih razredov. Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne

potrebe.

Tabela 3.1: Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površinah v zimskih razmerah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostni razred** | **Vrsta ceste** | **Prevoznost ceste** | **Sneženje** | **Močno sneženje** |
| **I** | **avtoceste, hitre ceste** | 24 ur | zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov | zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem |
| **II** | **ceste s PLDP > 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste** | od 5. do 22. ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro | zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega prometnega  pasu), možni zastoji do dveh ur, zlasti med 22. in 5. uro |
| **III** | **ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste** | od 5. do 20. ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur, predvsem med 20. in 5. uro | zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah vsaj enega voznega pasu), možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro |
| **IV** | **ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste, državne ceste s PLDP < 100** | od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne |
| **V** | **javne poti, parkirišča, kolesarske povezave, ceste kategorije RT** | upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne | zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji |
| **VI** | **površine za pešce** | od 7. do 20. ure upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi | zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi |
| **VII** | **ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo** | | | |

Tabela 2.7: Pločniki

| **IVRC** | **Cesta** | **Odsek** | **Opis** | **SZ (km)** | **SK (km)** | **Dolžina (km)** | **Smer** | **Cestna baza/ Zimska točka** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 | 103 | 0438 | PRIKLJ. ROŽNA DOLINA | 0,000 | 0,320 | 0,320 | D | Nova Gorica (CB) |
| G2 | 103 | 0438 | PRIKLJ. ROŽNA DOLINA | 0,116 | 0,116 | 0,000 | D | Nova Gorica (CB) |
| G2 | 103 | 0484 | RONDO ROŽNA DOLINA | 0,000 | 0,234 | 0,234 | D | Nova Gorica (CB) |
| G2 | 103 | 1008 | UŠNIK-PLAVE | 0,209 | 0,232 | 0,023 | L | Tolmin (CB) |
| G2 | 103 | 1008 | UŠNIK-PLAVE | 0,212 | 0,232 | 0,020 | D | Tolmin (CB) |
| G2 | 103 | 1008 | UŠNIK-PLAVE | 0,232 | 0,354 | 0,122 | L | Tolmin (CB) |
| G2 | 103 | 1008 | UŠNIK-PLAVE | 13,033 | 13,883 | 0,850 | D | Nova Gorica (CB) |
| G2 | 103 | 1008 | UŠNIK-PLAVE | 17,891 | 18,010 | 0,119 | D | Nova Gorica (CB) |
| G2 | 102 | 1031 | ROBIČ-STARO SELO | 0,000 | 0,143 | 0,143 | D | Tolmin (CB) |
| G2 | 102 | 1034 | SP.IDRIJA-GODOVIČ | 3,745 | 3,900 | 0,155 | D | Idrija (CB) |
| G2 | 102 | 1039 | MOST NA SOČI-BAČA | 2,090 | 2,095 | 0,005 | D | Tolmin (CB) |
| G2 | 102 | 1039 | MOST NA SOČI-BAČA | 2,090 | 2,095 | 0,005 | L | Tolmin (CB) |
| G2 | 102 | 1040 | PERŠETI-MOST NA SOČI | 2,740 | 3,086 | 0,346 | L | Tolmin (CB) |
| G2 | 102 | 1040 | PERŠETI-MOST NA SOČI | 5,630 | 5,800 | 0,170 | D | Tolmin (CB) |
| G2 | 103 | 1486 | KROMBERK-ROŽNA DOLINA | 0,000 | 0,001 | 0,001 | D | Nova Gorica (CB) |
| G2 | 103 | 1486 | KROMBERK-ROŽNA DOLINA | 1,397 | 1,897 | 0,500 | D | Nova Gorica (CB) |
| R1 | 203 | 1003 | BOVEC - ŽAGA | 1,400 | 1,600 | 0,200 | D | Bovec (CB) |
| R1 | 203 | 1003 | BOVEC - ŽAGA | 1,620 | 1,880 | 0,260 | L | Bovec (CB) |
| R1 | 203 | 1003 | BOVEC - ŽAGA | 1,890 | 2,110 | 0,220 | L | Bovec (CB) |
| R1 | 203 | 1004 | ŽAGA-KOBARID | 12,932 | 12,956 | 0,024 | D | Bovec (CB) |
| R1 | 203 | 1004 | ŽAGA-KOBARID | 12,956 | 12,966 | 0,010 | L | Bovec (CB) |
| R1 | 203 | 1004 | ŽAGA-KOBARID | 12,956 | 12,966 | 0,010 | D | Bovec (CB) |
| R1 | 203 | 1004 | ŽAGA-KOBARID | 12,966 | 13,054 | 0,088 | L | Bovec (CB) |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

...